

# DESCZIONE

# Macchina produttrice di ghiaccioPERICOLI PRINCIPALI

# Rischio elettrico

# NORMATIVA

ISO 4413: Idraulica – Regole generali relative ai sistemi.

IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine. (Parte 1: norme generali)

#

**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

#

|  |
| --- |
| **PRIMA DELL’USO** |
| 1. Assicurarsi che l’attrezzatura è installata correttamente
 |
| 1. Indossare i DPI adeguati
 |
| **DURANTE L’USO** |
| 1. Non manomettere le protezioni dell’apparecchiatura
 |
| 1. Osservare attraverso l’apertura di scarico dei cubetti che la barra spruzzante sia correttamente posizionata e che l’acqua venga uniformemente spruzzata sugli stampini rovesciati dell’evaporatore.
 |
| 1. Verificare che la tendina di plastica sia posizionata correttamente impedendo la fuoriuscita dell’acqua attraverso le proprie lamelle.
 |
| **DOPO L’USO** |
| 1. Ricordarsi che per evitare l’accumulo di batteri indesiderati è necessario pulire ed igienizzare le pareti interne del contenitore ogni settimana con una soluzione di acqua mista ad una sostanza battericida.
 |

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

#

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFICHE** | **CONFORMITA’** |  | **SPECIFICHE** | **CONFORMITA’** |
| Risultati immagini per DPI | Guanti  | EN 511 |  | http://www.temasafety.eu/wp-content/uploads/2013/03/DPI-di-3%C2%B0-Categoria.jpg | Camice | EN 13034:2009 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.*